РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И УХОДУ ЗА КРОВЛЕЙ
на основе полимерной однослойной мембраны ПЛАСТФОИЛ

Установленная на Вашем здании кровельная система на основе полимерной однослойной мембраны ПЛАСТФОИЛ является современной и технологичной, требующей к себе минимального внимания. Однако любая кровля, время от времени, требует определенного технического обслуживания для обеспечения максимального срока её службы и во избежание дорогостоящего ремонта, которого можно избежать. Мы рекомендуем Вам придерживаться следующего руководства для уверенности в том, что Ваша кровля останется водонепроницаемой и полностью функциональной в течение многих лет.

1.	Проводите профилактические осмотры кровли как минимум два раза в год: весной и осенью. Особенно внимательно осматривайте швы и места креплений гидроизоляционного материала.

2.	Постоянно следите за тем, чтобы все водостоки и желоба для удаления воды с кровли находились в рабочем состоянии, т.е. обеспечивали бы эффективное удаление воды с кровли.

3.	В случаях передвижений по кровле для установки оборудования или для иных целей следует организовать специальные защищающие кровлю дорожки.

4.	При необходимости, очистка кровли от снега в зимний период времени может производиться при температуре воздуха не ниже минус 15 0C деревянными или пластиковыми лопатами, которыми удаляется только верхняя часть снежного покрова. На поверхности мембраны оставляется слой снега не менее 5 см, который может удаляться только метлами. Избегайте прямого механического воздействия на поверхность гидроизоляционного покрытия, чем бы то ни было!

5.	Не допускайте воздействия на гидроизоляционный материал растворителей, масел, смазочных веществ, любых нефтесодержащих продуктов и битумов ввиду того, что эти материалы могут оказать неблагоприятное воздействие на функциональность кровельной системы.

6.	Поставщик гидроизоляции должен быть заранее извещен о планах по установке на кровле дополнительного оборудования, устройств и перестройке или перепланировки существующей кровли. В случае неуведомления поставщика гидроизоляции гарантия может быть аннулирована.

7.	Доступ на кровлю должны иметь только уполномоченные на то сотрудники. Любой человек, имеющий доступ на кровлю, должен быть ознакомлен с настоящим Руководством и уведомлен о том, что не следует класть или ронять на гидроизоляционное покрытие ни инструментов, ни любых других предметов или оказывать иное механическое воздействие на гидроизоляционное покрытие.

8.	НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РАЗРЕШАЙТЕ КУРЕНИЕ НА КРОВЛЕ.

9.	Если Вы обнаружили протечку кровли, постарайтесь определить её причину. В случае крайней необходимости произведите временный ремонт полисульфидными или полиуретановыми материалами. Позвоните подрядчику, который монтировал кровлю, и письменно известите поставщика гидроизоляционного материала о факте протечки.

В случае возникновения любых вопросов относительно гидроизоляционного покрытия ПЛАСТФОИЛ, следует обратиться в службу технической поддержки поставщика гидроизоляционного материала ПЛАСТФОИЛ.

Настоящее руководство предназначено для владельцев зданий с целью надлежащего ухода за кровлей. Настоятельно рекомендуется соблюдение всех положений настоящего руководства.